|  |  |
| --- | --- |
| Градус поворота | Ширина импульса |
| 0 | 499usec |
| 45 | 999usec |
| 90 | 1.49msec |
| 135 | 1.98msec |
| 180 | 2.51msec |